SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Lxd2-255-defekt
 Type ( Freight )
 WagonShape ( BKD_Lxd2-255trfA.s )
  Name ("BKD_Lxd2-255-defekt")
 Size ( 2.35m 3.25m 9.88m)
 Mass ( 25t )
 WheelRadius ( 0.375m)
 InertiaTensor (
  Box ( 3.2m 4.12m 10.34m) )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 80cm 150cm ))
  CouplingHasRigidConnection (1)
  Velocity ( 0.01m/s ))
 Buffers (
  Spring (
   Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
   r0 ( 80cm 150cm )
  )
  Centre ( 0.5m )
  Radius ( 1m )
  Angle ( 0.5deg )
 )
Adheasion ( 0.2 0.4 2 0)
DerailRailHeight ( 4cm)
DerailRailForce ( 625000kN)
DerailBufferForce ( 200kN)
NumWheels ( 4)
Friction ( 500.7N/m/s       -0.10        2.0mph       0.708N/m/s        2.000
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1 )
BrakeEquipmentType ( "Triple_valve, Emergency_brake_reservoir" )
BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
MaxBrakeForce( 0.0001kN )
EmergencyBrakeResMaxPressure( 1 )
TripleValveRatio( 1 )
MaxReleaseRate( 1000 )
MaxApplicationRate( 1 )
MaxAuxilaryChargingRate( 1 )
EmergencyResCapacity( 0.1 )
EmergencyResChargingRate( 0.1 )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 0.1 )
Sound ( "..//..//BKD_SOUND//Schmalspurwag-4x.sms" )
)